q

Vec :

Výzva na predkladanie ponúk - zaslanie

 Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:

1. **Predmet zákazky**: **„ Rekonštrukcia dátovej siete Oddelenia didaktiky fyziky UFV PF“**

Predmetom zákazky je rekonštrukcia dátovej siete v priestoroch Oddelenia didaktiky fyziky UFV PF podľa zoznamu položiek uvedených v prílohe č. 1 a schémy dátovej siete uvedenej v prílohe č. 2. Požadujeme dodanie funkčného celku, ktorý bude možné pripojiť do existujúcej sieťovej infraštruktúry. Predmetná dátová sieť sa bude pripájať metalickým káblom kategórie minimálne 6A. Súčasťou predmetu zákazky je elektrické pripojenie dátového rozvádzača a jeho osadenie sieťovým prepínačom. Súčasťou predmetu zákazky je aj prepojenie existujúcich dátových káblov (16 ks) z miestnosti č. 84 (laborátorium) do dátového rozvádzača. Aby bola zaistená kompatibilita s existujúcou infraštruktúrou, je potrebné, aby sieťový prepínač spĺňal minimálne požiadavky uvedené v rámci položiek v prílohe č. 1.

Príloha č. 1 obsahuje základný výpočet položiek a ich množstvo potrebné na rekonštrukciu predmetnej dátovej siete. V prípade, ak v zozname položiek chýba taká položka, bez ktorej by rekonštruovanú dátovú sieť nebolo možné využívať ako dátovú sieť, je nutné takúto položku doplniť do ponuky, oceniť a zarátať do celkovej ceny.

Špecifikácia položiek v prílohe č. 1 predstavuje minimálne požiadavky kladené na jednotlivé položky.

1. **Kód CPV:** 32428000-9 (Vylepšenie/aktualizovanie siete)
2. **Lehota dodania:**

Ponuku je možné doručiť e-mailom na adresu pavol.sokol@upjs.sk

1. **Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do** 10.10.2013 **do** 16.00 **hodiny.** Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
2. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 3.600 eur bez DPH

1. **Miesto dodania:** Park Angelinum 9, 040 01 Košice
2. **Obsah ponuky:**
3. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy č. 1 k tejto výzve s uvedením jednotkových cien v € bez DPH aj s DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH,
4. **Termín zadania zákazky:**  14.10.2013
5. **Lehota dodania tovarov:** do 10 (slovom „desiatich“) pracovných dní od vystavenia objednávky
6. **Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude:

**najnižšia cena za predmet zákazky**

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

 Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej predloženie.

1. **Pracovník určený pre styk so záujemcami:** RNDr. JUDr. Pavol Sokol, tel. č.: 055 234 2425, e-mail: pavol.sokol@upjs.sk

1. **Termín zadávania zákazky:** 07.10.2013

**Príloha č. 1 (Zoznam položiek):**

**Predmetom dodávky „Rekonštrukcia dátovej siete Oddelenia didaktiky fyziky UFV PF“ je:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **►** | ***Kábel Cat.6/6a*** |  |  | . |  |
|  | **Description** | **m.j.** | **Cena za jednotku** | **Množstvo** | **Celková cena** |
|  | ***Inštalačný kábel (Instalation cable)*** |  |  |   |  |
|   | ***Tienené (Shielded)*** |  |  |   |  |
|   | Kábel Category 6a FTP | m |   | 800 |  |
|   | ***Zásuvky (Outlets)*** |  |  |   |  |
|   | PC zásuvka 2xRJ 45 tienená Cat. 6 (na omietku) | ks |   | 19 |  |
|   | Krabička pod zásuvku | ks |   | 19 |  |
|   | ***Patch panely*** |  |   |   |  |
|   | Patch panel cat 6 - 24 portový | ks |   | 2 |  |
|   | Patch panel cat 5 - 16 portový | ks |   | 1 |  |
|   | ***Tienené patch káble Cat.5e*** |  |  |   |  |
|   | Patch kábel S/FTP 2xRJ45 Cat5e 0.5m - 500MHz | ks |   | 54 |  |
|   | Patch kábel S/FTP 2xRJ45 Cat5e 1m - 500MHz | ks |   | 2 |  |
|  | ***SPOLU*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **►** | ***Inštalačný materiál Lišty/Žľaby*** |  |  |   |  |
|   |  | **m.j.** | **Cena za jednotku** | **Množstvo** | **Celková cena** |
|   | ***Lišta*** |  |  |   |  |
|   | Lišta 80 x 40 mm | m |   | 90 |  |
|   | Lišta 20 x 20 mm | m |   | 48 |  |
|   | ***Iné*** |   |   |   |  |
|   | Drobný inštalačný materiál | sada |   | 1 |  |
|  | ***SPOLUInštalačný materiál*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **►** | ***Dátový rozvádzač s príslušenstvom*** |  |  |   |  |
|   |  | **m.j.** | **Cena za jednotku** | **Množstvo** | **Celková cena** |
|   | ***Dátový rozvádzač***  |  |  |   |  |
|  | Dátový rozvádzač 19" dvojdielny 15U s hĺbkou 600mm | ks |   | 1 |  |
|  | Montáž dátového rozvádzača s príslušenstvom a elektrickým prívodom | ks |   | 1 |  |
|  | ***Príslušenstvo*** |   |   |   |  |
|  | 19" min 8x zásusvkový vypínač s min. 2 prívodným káblom | ks |   | 1 |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  | ***SPOLUDátový rozvádzač s príslušenstvom*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **►** | ***Inštalačné práce*** |  |  |   |  |
|   |  | **m.j.** | **Cena za jednotku** | **Množstvo** | **Celková cena** |
|   | ***Tehla (priemer/hrúbka) vertikalne*** |  |  |   |  |
|   | 50/200 | ks |   | 5 |  |
|   | 50/300 | ks |   | 3 |  |
|   | 20/700 | ks |   | 1 |  |
|   | ***Montáž Plastových líšt*** |   |   |   |  |
|   | Lišta 80 x 40 mm | m |  | 90 |  |
|   | Lišta 20 x 20 mm | m |  | 48 |  |
|   | ***Káblové trasy*** |  |  |   |  |
|   | ***Uloženie medených káblov*** |  |  |   |  |
|   | Uloženie Cat6a | m |   | 800 |  |
|   | ***Konektorovanie atesty - metalika*** |  |  |   |  |
|   | Zakončenie kábla /s | ks |   | 54 |  |
|   | Označenie portov PP/TO/FO | ks |   | 54 |  |
|   | Montáž PC zásuvky + inštalačnej krabice | ks |   | 19 |  |
|  | ***SPOLU****Inštalačné práce* |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
| **►** | ***Aktívne prvky*** |  |  |   |  |
|   |  | **m.j.** | **Cena za jednotku** | **Množstvo** | **Celková cena** |
|   | ***Sieťový prepínač*** |  |  |   |  |
|   | Sieťový prepínač so 48 portami - 10Base-T, 100Base-TX a 2 dualportami - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T a SFP (neosadené), podpora protokolov RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP,SSHv2, veľkosť tabuľky adries 8000 vstupov, min. 32 MB flash a min. 64 MB DRAM, podpora multicastu, QoS, protokolu CDP, LLDP | ks |   | 1 |  |
|  | **SPOLU** |  |  |  |  |

**Príloha č. 2 (Schéma návrhu dátovej siete)**

****