**Príloha č. 1**

**Optický reflektometer (OTDR)**

* Praktický, ľahký, výkonný
* Prevedenie: tablet
* 7´´ displej vhodný na vonkajšie použitie
* Výdrž batérie 12 hodín
* Mŕtve zóny: EDZ 1 m, ADZ 4 m
* Dynamický rozsah 30/28/28 dB
* Odolný design pre vonkajšie použitie
* Pripravené na iOLM: inteligentná a dynamická aplikácia, ktorá z komplexnej analýzy OTDR stopy urobí operáciu na jedno stlačenie
* Point-to-point testovanie a troubleschooting FTTx architektúr
* Single mód
* Predradene vlákno 500m, SC/PC
* **Referenčná vzorka: Dedicated Handheld OTDR MAX-715B + predradene vlakno PSB-B-500, alebo ekvivalent**