Príloha č.2. Náhradné špecializované komponenty k regulovateľnému optickému stolu laser

s príslušenstvom.

1, Stolny prúdovy zdroj LD +-100mA

2, Napájaci kábel Europa, ako príslušenstvo k horeuvedenej položke

3, Kábel pre prúdovy zdroj s 9 pin D-sub

4, Stolný kontroler teploty +-2A/ 12W

5, Napájaci kabel Europa, ako príslušenstvo k horeuvedenej položke

6, TEC držiak LASER diody 9mm TOCan

7, Kábel pre teplotny kontroler s 15 pin D-S

8, Pohyblivý XY držiak pre LDM LASER diodu

9, Montovaná fi=3mm f=2mm, NA=0.5 asfericka šošovka

10, Opticky adaptér pre 110,220,230,260,280

11, Uzamykací svorník 1.035-40

12, Držiak 12.7mm priemer 40mm dĺžka - 5ks

13, Podstavec 40mm, 5ks

14, Montovacia zakladňa 50mm x 75mm x 10mm - 5ks

15, Uzemňovaci náramok

16, M6x1.00 nerezová skrutka set, s HEX koncovkami na oboch stranách, 10 ks

17, Momentový klúč pre SM1 adaptéry

18, Momentovy klúč 9mm

19, Hitachi LASER dioda 635nm, 15mW

20, Hitachi LASER dioda 635nm, 5mW

21, 450 nm 1.6W LASER diodu, G-Pin

22, LED RGB, 5 ks

23, LED 496nm, 170mW, TO-39 balenie s gulovou šošovkou

24, LED 635nm, 170mW, TO-39 balenie s gulovou šošovkou

25, 10000 mAh batéria a USB pre CPS lasery

26, Napájaci zdroj 5V

27, DSA Adaptér EU . ako príslušenstvo k horeuvedenej položke